Audi 100

Stromlaufplan

Nr. 86/4
Antiblockiersystem - quattro
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ws =
weif3
sw =
schwarz
ro  =
rot
br  =
braun
gn =
grun
Ы   =
blau
gr  =
grau
li    =
lila
ge =
gelb
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E 20  -
Reglerftir Beleuchtung - Schalter und Instrumente
E 121 -
Schalter für Differentialsperre hinten
F 100 -
Getriebeschalter für Differentialsperre/Achsantrieb
hinten
G21   -
Geschwindigkeitsmesser
J 187-
Steuergerat für Differentialsperre
К 46  -
Kontrollampe für Differentialsperre hinten
К 81   -
Kontrollampe für Differentialsperre
L15   -
Lampe für Ascherbeleuchtung
L16   -
Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung
L 55   -
Beleuchtung für Differentialsperrenanzeige
L 61   -
Beleuchtung für Schalter/Differentialsperre
T 2q   -
Steckverbindung, 2-fach, grau, unter dem Fondsitz
links
T 6v   -
Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 3
T 6     -
Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 1
T6ac-
T 26   -
Steckverbindung, 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz


· Masseverbindung - 1 -, im Leitungsstrang ABS
· Plusverbindung (58 D2) im Schalttafelleitungsstrang
· Verbindung (15a), im Schalttafelleitungsstrang
· Verbindung (Geschwindigkeitssignal),
im Schalttafelleitungsstrang
· Verbindung - 1 - (15a), im Leitungsstrang ABS
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