Audi 100

Stromlaufplan

Nr. 85/2
Antiblockiersystem mit Frontantrieb und elektronische DifferentiaIsperre (ABS mit EDS)
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30 15 X 31
ws =
weil3
sw =
schwarz
ro   =
rot
br  =
braun
gn =
grun
Ы   =
blau
gr  =
grau
li    =
lila
ge =
geib
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В       -
Anlasser
С       -
Drehstromgenerator
С 1    -
Spannungsregler
D       -
ZundanlaBschalter
J 268 -
Steuergerat fur Mini-Checksystem
К 2    -
Kontrollampe fur Generator
К 47   -
Kontrollampe fur ABS
S15  -
Sicherung im Sicherungshalter
S 21   -
Sicherung im Sicherungshalter
T 6d   -
Steckverbindung, 6-fachT grau, Kupplungsstation 2
T бас -
Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 1
T 26   -
Steckverbindung, 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz
T 26a -
Steckverbindung, 26-fach, griin, am Schalttafeleinsatz


( 97-15722 )
· Masseband, Motor - Generator
· Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungsstrang
· Verbindung (61), im Schalttafelleitungsstrang
· Plusverbindung (15all), im Schalttafelleitungsstrang
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