Audi 100

Stromlaufplan

Nr.84
Antiblockiersystem - Frontantrieb
abJuli1993
Sicherungshalter:
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Sicherungsfarben
30 A -
griln
25 A -
weiR
20 A -
gelb
15 A -
blau
10 A -
rot
5 A -
beige
Zentralelektrik - Vorderseite
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Relaisplatzbetegung
Я - Relaisfür Doppeltonhorn
Zentralelektrik - Rückseite
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Ausgabe 09.93
000.5265.11.00
