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Stromlaufplan

Audi 100
Antiblockiersystem mit Frontantrieb und elektronische DifferentiaIsperre (ABS mit EDS)
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D
- ZundanlaBschalter
F
- Bremslichtschalter
F47
- Bremspedalschalterfür GRA
G44
- Drehzahlfuhlerhintenrechts(ABS)
G45
- Drehzahlfuhlervorn rechts (ABS)
G46
- Drehzahlfuhlerhinten links (ABS)
G47
- Drehzahlfuhlervorn links (ABS)
J4
- Relais für Doppeltonhorn

J104-
Steuergerat für ABS mit EDS
J 138 -
Steuergerat für Kuhlerlufternachlauf
J 217 -
Steuergerat für autom. Getriebe
M9    -
Lampe für Bremslicht links
M 10 -
Lampe für Bremslicht rechts
N110-
Magnet für Wa hi he be Isperre
S9    -
Sicherung im Sicherungshalter
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