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Stromlaufplan

Audi 100
Antiblockiersystem mit Frontantrieb und elektronische Differentialsperre (ABS mit EDS)
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G21   - Geschwindigkeitsmesser
Л 04- SteuergeratfurABSmitEDS
J 105 - Relais fur Ruckforderpumpe - ABS
Л 06 - Relais fur Magnetventile - ABS
J 217 - Steuergerat fur autom. Getriebe
J 263 - Abschaltrelais fur EDS
К       - Diagnosesteckerauf Zusatzrelaistrager 1
N 55  - Hydraulikeinheitfur ABS
N 125- Ventil 1 fur Differentialsperre
N 126- Ventil 2 fur Differentialsperre
N 137- EinVAuslaBventil ABS vorn links
N 138- EiiWAuslaBventil ABS vorn rechts
N 139- Ein-/AuslaBventil ABS hinten links
N 140- Ein-/Auslal3venti! ABS hinten rechts
T бас - Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 1
T 6ao - Steckverbindung, 6-fach, orange, Kupplungsstation 1
T26   - Steckverbindung, 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz
V39  - Ruckf6rderpumpefurABS


· Massepunkt, an der Hydraulikeinheit
· Masseverbindung - 1 -, im Leitungsstrang ABS
· Verbindung (Geschwindigkeitssignal),
im Sc ha Ittafe I leitungsstrang
· Plusverbindung (30), im Leitungsstrang ABS
· Geschwindigkeitssignal fur die Motorsteuergerate
· nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe,
Kennbuchstabe 097
· nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe,
Kennbuchstabe 01К
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